

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**  **ЈН бр.** **Р-1.3.3/401-25/20-04**

 Дана 28.05.2020. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца постављен је Јавни позив и конкурсна документација за прикупљање писмених понуда за за јаву набавку ЈН бр.Р-1.3.3/401-25/20-04 у другој фаза квалификационог поступка Текуће одржавање и поравке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објеката Наручилац врши измену и то за Партију 1:

У предмеру радова због техничких грешака.

У Обрасцу понуде за партију 1. предмер радова на поправци пута Доња Стражава-стражавачко гробље на стрни 11 стоји на позицији 1.2 стоји

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА** **на поправци пута Доња Стражава-стражавачко гробље**  **дужине L=980m, ширине b=4,0m**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поз.** | **Опис позицује** | **Ј/М** | **количина** | **Јед.цена** | **Укупно** |
|  | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1.1 | Машинска обрада пута просечна дебљина обраде d=20cm, са гурањем материјала из ископа и успутним затрпавањем деформисаних и делимично укопаних деоница пута. Вишак материјала из ископа распланирати дуж трасе . Позиција обухвата обраду постељице равности 3cm са дефинисаним попречним профилом и ваљањем. Обрачун по m² | m² | 3.920,00 |  |  |
| 1.2 | Набавка и уградња армирано бетонских пропуста Ø600 на слоју песка д=10 цм. Изнад пропуста насипати дробљени камен дебљине 20cm. Обрачун по m' комплет готове позиције. | m' | 200,00 |  |  |
| 1.3 | Набавка и уградња армирано бетонских пропуста Ø600 на слоју песка д=10cm. Изнад пропуста насипати дробљени камен дебљине 20cm. Обрачун по m' комплет готове позиције. | m' | 9,00 |  |  |
|  | **УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 2. | **НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда горњег носећег слоја (местимично, утврдити на лицу места након обраде постељице) од дробљеног каменог материјала крупноће 0÷31 са једностраним падом. Дебљина слоја d=10cm у сабијеном стању. Oбрачун по m³. | m³ | 80,00 |  |  |
|  | **УКУПНО НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВЕГА** |  |  |  |  |  |  |

Треба да стоји:

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА** **на поправци пута Доња Стражава-стражавачко гробље**  **дужине L=980m, ширине b=4,0m**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поз.** | **Опис позицује** | **Ј/М** | **количина** | **Јед.цена** | **Укупно** |
|  | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1.1 | Машинска обрада пута просечна дебљина обраде d=20cm, са гурањем материјала из ископа и успутним затрпавањем деформисаних и делимично укопаних деоница пута. Вишак материјала из ископа распланирати дуж трасе . Позиција обухвата обраду постељице равности 3cm са дефинисаним попречним профилом и ваљањем. Обрачун по m² | m² | 3.920,00 |  |  |
| 1.2 | Машинско чишћење постојећих и ископ нових одводих јаркова у терену III категорије просечне количине ископа 0,30м³/м. Вишак материјала из ископа одбацити ван трасе пута. Oбрачун по m'. | m' | 200,00 |  |  |
| 1.3 | Набавка и уградња армирано бетонских пропуста Ø600 на слоју песка д=10cm. Изнад пропуста насипати дробљени камен дебљине 20cm. Обрачун по m' комплет готове позиције. | m' | 9,00 |  |  |
|  | **УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 2. | **НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда горњег носећег слоја (местимично, утврдити на лицу места након обраде постељице) од дробљеног каменог материјала крупноће 0÷31 са једностраним падом. Дебљина слоја d=10cm у сабијеном стању. Oбрачун по m³. | m³ | 80,00 |  |  |
|  | **УКУПНО НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВЕГА** |  |  |  |  |  |  |