

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и

68/2015) Комисија за јавну набавку даје следеће одговоре понуђачима, поводом захтева од 09.06.2020 год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр.

Р-1.3.6/401-19/20-04 **–** Асфалтирање улица у граду: Радивоја Кораћа, Даринке Несторовић, Веселина Маслаше, Грачаничка, Видојевачка и Таковска у Прокупљу.

**ПИТАЊA:**

Ovim putem, kao potencijalni ponuđač za javnu nabavku **P-1.3.6/401-19/20-04-Asfaltiranje ulica u  gradu**, upućujemo pitanja.

U delu predmera i predračuna radova :

1. Sanacija ullice Radivoja Koraća u poziciji 5 - Demontaža žičane ograde, obračun je po m2, a jedinica mere data je u m.

Pitanje: Koja jedinica mere je validna?

1. Sanacija ulice Gračaničke u poziciji 1.2 - Priprema radnih spojeva, data je jedinica mere u m, a u svim ostalim ulicama za istu poziciju data je jedinica mere u m2.

Pitanje: Koja jedinica mere je validna?

**Одговор:**

**Питање бр. 1.** Валидна је јединица мере m' (метар дужни). У опису позиције треба да стоји: Обрачун по m'.

За потенцијалне понуђаче, који нису обишли локацију: Ограда је жичана, висине приближно 1m, разапета (причвршћена) на бетонске стубове,висине приближно 1,5 м на размаку 1,5 ÷2m.

**Питање бр.2.** Валидна је јединица мере m2

Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама и изменити конкурсну документацију у делу Образац понуде.

Врши се измена конкурсне документације у делу предмера Санација ул. Радивоје Кораћа, страна 21. Позиција 5. и у предмеру ул. Грачаничке страна 33 позиција 1.2, у осталим деловима конкурсна докуметација остаје неизмењена.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***САНАЦИЈА УЛИЦЕ РАДИВОЈА КОРАЋА У ПРОКУПЉУ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Бр.*** | | ***Опис радова*** | | ***Јед. мере*** | | ***Количина*** | | | ***Јед. цена*** | | ***Цена*** | | | |
| ***А*** | | | ***Б*** | | ***АxБ*** | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | ***ПРИПРЕМНИ РАДОВИ*** | | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | | Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у току извођења радова. | | pausal | | 1.000 | |  | | |  | | | |
| ***2.*** | | Рушење асфалтног застора дебљине d=10cm пикамером, са машинским утоваром и одвозом материјала на депонију СТД 10km | | m² | | 5,00 | |  | | |  | | | |
| ***3.*** | | Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за сечење асфалта. | | m1 | | 11,00 | |  | | |  | | | |
| ***4.*** | | Измештање ТТ бетонског стуба, по упутству управљача, а по налогу инвеститора и надзорног органа. | | паушал | | 1,00 | |  | | |  | | | |
| ***5.*** | | Демонтажа жичане ограде са одлагањем на страну и поновна монтажа након завршетка радова. Обрачун по m1. | | m1 | | 35,00 | |  | | |  | | | |
| ***6.*** | | Висинско регулисање шахт поклопаца fi 600mm на пројектовану коту. Позиција обухвата израду поклопне плоче шахте димензије 1,2/1,2/0,20m, од бетона МБ 30, двоструко армиране мрежастом арматуром Q188. У плочу уградити рам поклопца: | |  | |  | |  | | |  | | | |
| ***6.1.*** | | - постојећи рам заједно са поклопцем | | ком | | 1,00 | |  | | |  | | | |
| ***6.2.*** | | - набављени нови рам са поклопцем Ø600mm, носивости 250kN, старе поклопце са рамом транспортовати на локацију коју одреди Инвеститор | | ком | | 4,00 | |  | | |  | | | |
|  | |  | | УКУПНО | | | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  |  | | |
|  | | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | | | | | | | | | | |
| ***7.*** | | Ископ материјала III и IV категорије у широком откопу на делу коловоза и тротоара са утоваром и транспортом на депонију СТД 10 km. Позицијом је обухваћен и ручни ископ који износи 5% укупног ископа. | | m³ | | 283,04 | |  | | |  | | | |
| ***8.*** | | Планирање и ваљање постељице на делу коловоза и тротоара на пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се модул стишљивости Мs=35МPa  Обрачун по m². | | m² | | 601,39 | |  | | |  | | | |
|  | |  | | УКУПНО | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Санација улице: Грачаничка** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| рeд бр. | Oпис пoзициje рaдoвa | | JM | | Кoличинa | | Цeнa | | | Изнoс | | | |
| **1. ПРИПРEMНИ РAДOВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Искoлчaвaњe трaсe** Пoзициja oбухвaтa искoлчeњe трaсe, свa гeoдeтскa мeрeњa у вeзи сa прeнoшeњeм пoдaтaкa из прojeкaтa нa тeрeн и oдржaвaњe искoлчeних oзнaкa нa тeрeну тoкoм извoдjeњa рaдoвa. | | m | | 190,00 | |  | | |  | | | |
| 1.2 | **Припрeмa рaдних спojeвa пoстojeћeг кoлoвoзa.** Пoзициja oбухвaтa свe фaзe припрeмe слojeвa пoстojeћeг кoлoвoзa зa уклaпaњe сa нoвим кoлoвoзoм укључујући и рушење постојећих ивичнјака на уклапању. Рaд сaдржи прaвилнo стeпeнaстo сeчeњe пoстojeћeг aсфaлтнoг кoлoвoзa у слojу дeбљинe 5cm, a ширинe нa дужини уклaпaњa. | | m2 | | 30,00 | |  | | |  | | | |
| 1.3 | **Висинско регулисање шахти.** Позиција обухвата уклапање шахти у нову нивелету уз одговарајуће издизање- спуштање рама од метала, уз рушење или израду бетонског јастука испод рама. Сав отпадни материјал настао овим послом утоварити у возило, транспортовати на депонију по упутству Надзорног органа, истоварити и распланирати. Обрачун изведених радова врши се по комаду регулисане шахте , за сав рад и материјал, како то одобри надзорни орган. | | ком | | 6,00 | |  | | |  | | | |
| 1.4 | **Висинско регулисање нових поклопаца Ø 600 mm, комплет са рамом, носивости 400kN.** Старе демонтиране поклопцеутоварити у возило, транспортовати на локацију или депонију коју одреди Инвеститор | | ком | | 6,00 | |  | | |  | | | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | |  | | | |