|  |  |
| --- | --- |
| &Gcy;&rcy;&bcy;**РЕПУБЛИКА СРБИЈА****ГРАДСКА УПРАВА****ГРАДА ПРОКУПЉА****Одељење за инспекцијске послове****Комунална инспекција** | **Контролна листа бр. 5**Одржавање чистоће Обавезе извођача грађевинских радова |
| **Правни основ:**Одлука о одржавању чистоће (''Сл.лист општине Прокупље“ бр. 16/2017 и 17/2017) |
|  | **Контрола** | **одговори** | **изабери** | **број****бодова** | **утврђени бр.бодова** |
| 1. | извођач грађевинских радова је обезбедио земљу и остали растресити материјал тако да се не расипа и разноси на јавну површину | да |  | 20 |  |
| не |  | 0 |  |
| 2. | извођач грађевинских радова је очистио јавну површину испред и око градилишта све докле је допро расути грађевински материјал, блато и друга нечистоћа | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 3. | након завршетка радова , извођач радова је настала оштећења на јавној површини отклонио, а јавну површину довео у првобитно стање | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 4. | извођач радова, у току рушења, полива трошни материјал да би спречио подизање прашине | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 5. | извођач радова је поставио грађевинску ограду према јавној површини и одржава је у уредном стању | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 6. | извођач радова шут, земљу и отпадни грађевински материјал одлаже у посебним контејнерима који су намењени за те сврхе | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| не |  | 0 |  |
|  |
| **УКУПАН БРОЈ БОДОВА** | **70** |  |

TAБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **степен ризика** | **распон бр. бодова** | **степен ризика по броју бодова** |
| незнатан | 61-70 |  |
| низак | 51-60 |  |
| средњи | 41-50 |  |
| висок | 31-40 |  |
| критичан | 30 и мање |  |

 НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_