

Република Србија Градска управа града Прокупље Таткова 2. Прокупље Датум: 16.10.2020 године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке РАДОВА –Санација одрона поред локалног пута Л17 Бресница Ајдановац, доставите понуду.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 22.10.2020 године до 12:30 часова |
| Начин достављања понуда: | На адресу Наручиоца, Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на Email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде: | Образац понуде,   |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Љубинка Коџуловић |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на адресу наручиоца Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
|  РАДОВИ – Санација одрона поред локалног пута Л17 Бресница Ајдановац, ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 године |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА****Одрон поред локалног пута Л17 Г.Бресница-Ајдановац** |
|  |
|  |
| **Поз** | **Опис позиције** | **Ј.М** | **Колич.** |  | **Цена/ЈМ** |  | **Укупно** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда прилазног пута и обезбеђење радног простора машнским крчењем растиња и ископом површинског слоја земље са гурањем на страну до 20m.Обрачун по m². | m² | 200,00 | x |  | = |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Машински ископ материјала II и III категорије, са ручном одрадом темељне стопе заштитног габионског зида. Дубина ископа 1m, ширина 1,2m. Ископ распланирати Обрачун по m³. | m³ | 20,00 | x |  | = |  |
|  3 | Израда габионске конструкције ширине b=1,0m од ломљеног камена крупноће зрна 10-25cm,ручно сложеног у кошеве-габионе 2,00\*1,00\*1,00m од челичне или пластифициране жице Ø3,7-4,0 mm; са квадратним окцима 8-10mm или шестоугаоним окцима 10-12mm. Габионска конструкција фундирана мин 50cm на тампонком слоју d=10cm шљунка или дробљеног каменог материјала. Хоризонтална укрућена кошева радити арматуром f 6mm.Унутрашње попречне везе остварити поцинкованом жицом Ø4,0mm. Обрачун по m³ комплетне позиције | m³ | 70,00 | x |  | = |  |
| 4. | Израда насипа зарушеног трупа пута иза габинске кострукције од сабијеног каменог агрегата, дебљине зрна 0-63mm, до коте банкине асфалтног коловозаОбрачун по m³ | m³ | 45,00 | x |  | = |  |
| 5. | Израда бетонске риголе ширине b=50cm од бетона МБ30 и бетонског ивичњака 20/24cm, са одводним јарком ван трупа путаОбрачун по m´ | m´ | 15,00 | x |  | = |  |
| 6. | Ручно чишћење цевастог пропуста и улазне главе, са уклањањем наноса ван трасе пута Ø800mm Обрачун по m³ | m³ | 5,00 | x |  | = |  |
|  | **УКУПНО без ПДВ-а** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ-а** |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВЕГА:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 30 дана |
| Рок завршетка радова | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не дужи од 20 календарских дана |

 П о н у ђ а ч :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*