

Република Србија Таткова 2. Прокупље

Градска управа града Прокупља

Датум: 25.11.2020 године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке ДОБРА – новогодишња расвета, доставите понуду.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 01.12.2020 године до 12:00 часова |
| Процењена вредност набавке | 818.659,00 динара без ПДВ-а |
| Начин достављања понуда: | На еmail адресу:nabavke.opstina.pk@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде: | Образац понуде   |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Душан Стојановић 066/274 631 |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на email адресу: nabavke.opstina.pk@gmail.com

 **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
|  ДОБРО – НОВОГОДИШЊА РАСВЕТА, ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 године |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ** |  |  |  |  |  |   |
| **Новогодишња расвета**  |
| Бр. | Опис  | Јед. мере | Количина | Јед. Цена без ПДВ-а  | УКУПНА Цена без ПДВ-а | ПДВ | УКУПНАЦена са ПДВ ом |
| 1 | 2 |  3 (1\*2) |  4 | 5 (3+4) |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|   |  |
| 1, | Набавка и испорука LED ланчаница у боји светлости хладно бела. Сегмент дужине од 10 метара. Један сегмент мора да има минимум 100 LED сијалица које имају IP 44 заштиту. Кабал је беле боје. Комплетирати са испоруком свог осталог материјала ( конектором, припадајућим адаптером, претварачем). | сегмент | 10,00 |  |  |  |  |
| 2, | Набавка и испорука светлеће декоративне фигуре КУГЛЕ. Минимална висина фигуре 3.45 метара, минималне ширине 3 метара. Констрикција је израђена од метала обложена LED сијалицама. Конструкцију антикорозивно заштитити и офарбати у боји по избору инвеститора . Боја светлости је топло белa. Сијалице имају IP 44 заштиту. Комплетирати са испоруком свог осталог материјала ( конектором, припадајућим адаптером, претварачем). | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3, | Набавка и испорука светлеће декоративне фигуре ИРВАСА. Минимална висина фигуре 2.1 метара, минималне дужине 1.4 метара. Констрикција је израђена од метала обложена LED сијалицама.. Конструкцију антикорозивно заштитити и офарбати у боји по избору инвеститора . Боја светлости је топло белa. Сијалице имају IP 44 заштиту. Комплетирати са испоруком свог осталог материјала ( конектором, припадајућим адаптером, претварачем). | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4, | Набавка и испорука светлеће декоративне фигуре КОЧИЈА. Минимална висина фигуре 1.4 метара, минималне дужине 2.4 метара. Констрикција је израђена од метала обложена LED сијалицама.. Конструкцију антикорозивно заштитити и офарбати у црвеној боји. Боја светлости је топло белa. Сијалице имају IP 44 заштиту. Комплетирати са испоруком свог осталог материјала ( конектором, припадајућим адаптером, претварачем). | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5, | Набавка и испорука LED ланчаница у боји светлости топло бела. Сегмент дужине од 10 метара. Један сегмент мора да има минимум 100 LED сијалица које имају IP 44 заштиту. Кабал је беле боје. Комплетирати са испоруком свог осталог материјала ( конектором, припадајућим адаптером, претварачем). | сегмент | 13,00 |  |  |  |  |
| 6, | Набавка и испорука новогодишње фигуре ЈЕЛКА. Минимална висина фигуре је 4.8 метара. Израђена је од металне конструкције. Конструкцију антикорозивно заштитити и офарбати у боји по избору инвеститора и обложити зеленим гирландама . Мора да садржи и плоче за анкерисање. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 7, | Набавка и испорука светлеће декоративне фигуре ПАХУЉЕ. Минимална димензије 60цм\*60цм. Констрикција је израђена од метала обложена LED сијалицама. Фигура се монтира на врх јелке па је потребно уз њу испоручити и делове за монтажу. Конструкцију антикорозивно заштитити и офарбати у боји по избору инвеститора . Боја светлости је топло белa. Сијалице имају IP 44 заштиту. Комплетирати са испоруком свог осталог материјала ( конектором, припадајућим адаптером, претварачем). | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|   |   | УКУПНО  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 30 дана |
| Рок испоруке добара | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***не дужи од 5 календарских дана од дана потписивања уговора) |

 П о н у ђ а ч :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*