

Република Србија Градска управа града Прокупље Таткова 2. Прокупље Број: 401-47/21-04 Датум: 15.03.2021 године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке ДОБРА – Набавка и уградња аутоматских паркиг рампе за службене улазе БИД ЗОНЕ у улици Југ Богдановој Прокупљу.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 22.03.2021 године до 11:00 часова |
| Начин достављања понуда: | На адресу Наручиоца, Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на Email адреси: [nabavke.opstina.pk@gmail.com](mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com) |
| Обавезни елементи понуде: | Образац понуде, |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Љубинка Коџуловић |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на адресу наручиоца Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на email адреси: [nabavke.opstina.pk@gmail.com](mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com)

.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ДОБРА – Набавка и уградња аутоматских паркиг рмпе за службене улазе БИД ЗОНЕ у улици Југ Богдановој у Прокупљу ЈН У-401-47/21-04,  ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 године | |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

**Specifikacija za nabavku parking rampe za službene ulaze BID ZONE ul.Jug Bogdanova**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv | Opis | Jed. mere | količina | Ukupno bez PDV-a |
| Rampa | • ugrađena elektronika za upravljanje,  • ugrađen radio prijemnik,  • indikacija položaja letve,  • elektromehanički pogon koji je neosetljiv na promenu temperature,  • sinusna trajektorija ručke, pomoću koje se letva postepeno ubrzava i usporava, smanjujući dinamičko opterećenje pogona i spojeva rampe,  • ležajevi i zglobovi su izrađeni od čelika i zaštićeni od prašine,  • estetsko dizajnirano kućište, izrađen od legiranog aluminija, sa elementima izrađenih od galvaniziranog čelika,  • brz i bezšuman rad,  • težina ručke balansirana dugačkom oprugom sa malom relativnom deformacijom,  • poklopac izrađen od čvrste plastike, na kojem su ugrađeni žuti trepući uložci,  • zatvaranje ključem vrata i poklopaca,  • estetski dizajnirana aluminijska ručka sa fluorescentnom folijom, LED osvetljenjem, zaštitnim gumama i pneumatskom detekcijom sudara,  "• Tehnički podaci:  - Napajanje: 220-240 V  - Struja: 2,4 A  - Potrošnja: 500 W  - Vreme zatvaranja: 2 sekunde  - Učestalost: 100%" |  |  |  |
| letva | "• Materijal izrade: Aluminijum  • Dužina: 3m  • LED osvetljenje" | kom | 4 |  |
| Radio odašiljač | "• dvokanalni  • poromenljiv kod" | kom | 4 |  |
| Isporuka i povezivanje | • povezivanje, programiranje I puštanje u rad | kom | 40 |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a** | | |  | |
| **PDV 20%** | | |  | |
| **SVEGA** | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Рок и начин плаћања | | | у законском року од 45 дана | | | | | | |
| Рок важења понуде | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 30 дана | | | | | | |
| Рок испоруке и монтажа | | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не дужи од 5 дана од позива Наручиоца. | | | | | | |
| Гарантни период | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не краћи од 24 месеци | | | | | | |

П о н у ђ а ч :

М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_